HARDWARE

Modo de ejecución 2

* Leer datos a través de librería
* Leer datos de la BBDD
  + Leer datos guardados por la propia estación en el modo de ejecución 1
  + Leer y obtener la media del resto de datos guardados por otras estaciones (mismo modelo de estación)
* Comparar datos obtenidos en los dos pasos anteriores
* Si Fallo:
  + Preparar informe con los datos leidos (todos) y remarcar los que fallan.
  + Enviar informe al servidor.
* Si\_No Fallo:
  + Actualizar el campo de últimos valores leidos de la BBDD con los valores leidos

\*\* DEFINIR FALLO DE HARDWARE MAS ABAJO

SOFTWARE - CONTADORES

Modo de ejecución 2

* Leer contadores
* Filtrar contadores cuyo nombre contenga la palabra error
* Si tienen la palabra error y su valor es > 0 entonces hay fallo
* Preparar informe con todos los contadores que fallan y los contadores de la categoría que ha dado fallo
* Enviar informe.

Para aplicar scripts de soluciones:

1. Acceder a la BBDD para ver si ese error tiene solución.
   1. ID | ERROR | SOLUCION | URL
2. Si\_Tiene
   1. Comprobar si el script está descargado en local
   2. Si\_Está
      1. Ejecutarlo
   3. Si\_No\_Esta
      1. Descargarlo
      2. Ejecutarlo
3. Si\_No\_Tiene
   1. Informar del error
   2. Cuando se resuelva, almacenar la solución en local y en la BBDD